|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF1:2 | KM1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | KM1:2 | M1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 5 | QF1:4 | KM1:3 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 6 | KM1:4 | KM1:5 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 7 | KM1:6 | M1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 8 | QF2:2 | SB1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 9 | SB1:1 | SB1:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 10 | SB1:2 | SB2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 11 | SB2:2 | SB3:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | SB2:2 | KM1:13 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 13 | SB3:4 | KM1: A 1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 14 | KM:A1 | KM1:14 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 15 | SB1:4 | HL2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 16 | KM1:14 | HL1:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 17 | N | KM1:2 |  | синий |  |
| 18 | N | HL1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 19 | HL1:2 | HL2:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 20 | PE | XS:PE | 1,5 | Жёлто-зеленый | ПВ-3 |

**Таблица соединений «Прямой пуск двигателя» 10+**