|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF2:1 | QF3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | QF3:1 | QF4:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | QF2:2 | SA1:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 5 | SA1:1 | SA2:L1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 6 | SA2:1 | SA3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 7 | SA1:2 | SA2:L2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 8 | SA2:L2 | SA3:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 9 | SA3:L | HL3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 10 | QF3:2 | SA4:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 11 | SA4:1 | HL5:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | SA4:2 | HL6:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 13 | QF4:2 | SA5:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 14 | SA5:1 | HL7:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 15 | QF4:2 | KT1:IN:15 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 16 | KT1:OUT:18 | HL8 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 17 | QF5:2 | KT1:IN:A1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 18 | QF6:2 | XS1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 19 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 21 | N | HL4:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 22 | N | HL5:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 23 | HL5:2 | HL6:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 24 | N | SX1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 25 | N | KT1:OUT:A2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 26 | N | HL7:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 27 | HL7:2 | HL8:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 28 | N | XS1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 29 | PE | XS:PE | 1,5 | жёлто-зелёный | ПВ-3 |

**Таблица соединений системы освещения 14+**